Приложение №5

**Описание оборудования, предлагаемого для застройки выставочных интерактивных площадок делегаций субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, организаций**

Для организации работы выставочных интерактивных площадок (далее - Площадки) делегациям бесплатно предоставляются стандартные выставочные стенды.

Застройка Площадок производится из выставочного конструктора (белых стеновых ПВХ-панелей и алюминиевого профиля). Размеры одной панели: 2,5 м-высота, 1 м-ширина (видимая лицевая часть панели: 2,45 м-высота, 0,965 м -ширина).

Делегации, оформляющей Площадку необходимо информировать организатора о формате застройки Площадки **не позднее 15 февраля 2019 года**. Дополнительные выставочные стенды могут быть предоставлены отдельным делегациям по решению Оргкомитета выставки. Для подготовки фризовой надписи представители делегации в заявке разборчиво указывают наименование организации в сокращенном виде не более 20 символов.

На выставочные панели все материалы крепятся только путем подвеса.

Делегации могут самостоятельно арендовать у ОАО «Сибэкспоцентр» дополнительное оборудование. Возможность использования делегацией дополнительного оборудования для оформления площадки согласовывается с ОАО «Сибэкспоцентр» в срок **до 15 апреля 2019 года**.

**Типы стандартных выставочных стендов:**

1. **Линейный стенд 4 кв. м**

****

- 6 стеновых панелей (2 панели – задняя стенка, по 2 панели по бокам);


- ковровое покрытие по площади стенда (2х2м);

- 1 розетка на 220В. При несоблюдении допустимой потребляемой мощности организаторы не несут ответственность за исправность подачи электропитания и исправность аппаратуры, подключенной к электропитанию.

- 1 фризовая панель с названием (0,3 м - высота, 2 м - ширина)-изготавливается и монтируется ОАО «Сибэкспоцентр»;

- урна.

1. **Угловой стенд 4 кв.м**

****

- 4стеновых панели, построенных углом (2 панели одна стена, 2 панели примыкающая к ней вторая стена);

- ковровое покрытие по площади стенда (2х2м);

- 1 розетка на 220В;

- 2 фризовых панели с названием (размещаются с двух открытых сторон стенда, размер фризовой панели 0,3 м - высота, 2 м - ширина);

- урна.

1. **Линейный стенд 6 кв.м**

****

- 7 стеновых панелей (3 панели – задняя стенка, по 2 панели по бокам);

- ковровое покрытие по площади стенда (3х2м);

- 1 розетка на 220В;

- 1 фризовая панель с названием (0,3 м - высота, 3 м - ширина);

- урна.

**IV. Угловой стенд 6 кв.м**

****

- 5 стеновых панелей, построенных углом (3 панели одна стена, 2 панели примыкающая к ней вторая стена);

- ковровое покрытие по площади стенда (3х2м);

- 1 розетка на 220В;

- 2 фризовых панели с названием (размещаются с двух открытых сторон стенда, размер одной фризовой панели 0,3 м – высота х 2 м – ширина, второй панели – 0,3м х 3м);

- урна.