Типовая инструкция для ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию сосудов, работающих под давлением РД 10-333-99
(утв. постановлением Федерального горного и промышленного надзора РФ от 20 декабря 1999 г. N 95)
ГАРАНТ:
Приказом Госгортехнадзора РФ от 17 июля 2003 г. N 156 действие настоящей Типовой инструкции на территории РФ отменено
Согласно письму Минюста РФ от 16 декабря 2003 г. N 07/12849-ЮД названному приказу отказано в государственной регистрации (информация опубликована в еженедельном приложении к газете "Учет, налоги, право" - "Официальные документы" от 14 января 2004 г., N 1; в Бюллетене Министерства юстиции Российской Федерации, 2004 г., N 2)

Разработана и внесена Управлением по котлонадзору и надзору за подъемными сооружениями.
Настоящая Инструкция разработана на основании Федерального закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов", утв. Указом Президента РФ от 21.07.1997 N 116-ФЗ, Правил организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте, утв. постановлением Правительства РФ от 10.03.1999 N 263, Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением, утв. постановлением Госгортехнадзора России от 18.04.1995 N 20, с изм. и доп., утв. постановлением Госгортехнадзора России от 02.09.1997 N 25*.
Настоящая Инструкция - типовая, на основании которой в организации, эксплуатирующей сосуды, работающие под давлением, должна быть разработана и утверждена инструкция для ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию сосудов. Она должна содержать требования типовой инструкции, дополненные с учетом местных условий эксплуатации сосудов.

1. Общие положения

1.1. Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию сосудов назначается руководством организации - владельца сосудов. Номер и дата приказа о назначении ответственного лица должны записываться в паспорт сосуда до его регистрации в территориальном органе Госгортехнадзора России (или до регистрации в организации - владельце сосудов, если имеется решение Госгортехнадзора России о такой регистрации), а также каждый раз после назначения нового ответственного лица.
1.2. Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию сосудов назначается из числа специалистов, имеющих высшее или среднее техническое образование и прошедших проверку знаний в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, подконтрольные Госгортехнадзору России, утв. постановлением Госгортехнадзора России от 11.01.1999 N 2**.
1.3. Ответственность за исправное состояние и безопасную эксплуатацию сосудов должна быть возложена на специалиста, которому подчинен персонал, обслуживающий сосуды (начальник компрессорной, начальник участка, старший мастер участка и т.д.).
1.4. На время отсутствия ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию сосудов (отпуск, командировка, болезнь) исполнение его обязанностей должно быть возложено приказом по организации на другого работника, прошедшего проверку знаний Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением. При этом запись в паспорте сосуда не делается.
1.5. Владелец сосуда обязан обеспечить ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию сосудов нормативно-техническими документами по промышленной безопасности (правила, стандарты, инструкции и др.).

2. Обязанности ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию сосудов

Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию сосудов обязан обеспечить:
2.1. Содержание сосудов в исправном состоянии и безопасную их эксплуатацию.
2.2. Допуск к обслуживанию сосудов только обученного и аттестованного персонала.
2.3. Периодическую проверку знаний персоналом инструкций по режиму работы и безопасной эксплуатации сосудов.
2.4. Обслуживающий персонал - производственными инструкциями по режиму работы и безопасной эксплуатации сосудов, разработанными на основе инструкции заводов-изготовителей и местных условий эксплуатации сосудов.
2.5. Прохождение обслуживающим персоналом периодических медицинских освидетельствований.
2.6. Ведение и хранение технической документации по эксплуатации и ремонтам сосудов (паспорт, сменные журналы, журналы контрольных поверок манометров и др.).
2.7. Учет наработки циклов нагружения сосудов, эксплуатирующихся в циклическом режиме.
2.8. Допуск к эксплуатации сосудов, соответствующих требованиям промышленной безопасности и имеющих разрешение на применение, выданное Госгортехнадзором России.
2.9. Своевременную остановку сосудов и подготовку их к техническому освидетельствованию.
2.10. Выполнение предписаний, выдаваемых по результатам обследований, проводимых территориальными органами Госгортехнадзора России.
2.11. Устранение выявленных во время технического освидетельствования или диагностирования неисправностей или дефектов до пуска сосудов в эксплуатацию.
2.12. Допуск людей внутрь сосуда только по письменному разрешению (наряду-допуску). При необходимости перед допуском людей внутрь сосуда - проведение анализа воздушной среды на отсутствие вредных или других веществ, превышающих предельно допустимые концентрации (ПДК).

3. Права ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию сосудов, работающих под давлением

Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию сосудов имеет право:
3.1. На свободный доступ во все помещения организации, связанные с эксплуатацией сосудов, за исправное состояние и безопасную эксплуатацию которых он несет ответственность.
3.2. Представлять руководству организации предложения по привлечению к ответственности лиц из числа обслуживающего персонала, допустивших нарушение правил и инструкций по эксплуатации сосудов, работающих под давлением, а также показавших неудовлетворительные знания во время периодической или внеочередной проверки знаний.
3.3. Представлять руководству организации предложения по устранению причин, вызывающих нарушения требований правил и инструкций.

4. Ответственность

Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию сосудов несет личную ответственность за выполнение требований настоящей инструкции. В зависимости от характера и последствий нарушений он может быть привлечен к материальной, дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

_____________________________
* Утратили силу. В настоящее время действует постановление Госгортехнадзора России от 11.06.2003 N 91 "Об утверждении Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением".
** Утратило силу. В настоящее время действует приказ Ростехнадзора от 29.01.2007 N 37 (ред. от 05.07.2007) "О порядке подготовки и аттестации работников организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору" (вместе с Положением об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, Положением об организации обучения и проверки знаний рабочих организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору).